**GARDEROBENSCHRÄNKE CABRI 3000**  
Türen:  
  
Aus Cabrillant Einscheiben -Sicherheitsglas (ESG)  
nach EN 12150-2. Float 10 mm, ganzflächig emailliert,  
alle Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Eingebohrt die notwendigen Löcher für Band- und Schloss-  
befestigungen.  
  
Aus Cabrillant Einscheiben -Sicherheitsglas (ESG)  
nach EN 12150-2. Listral SR 200, 10 mm,  
(strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,  
alle Kanten flach poliert.  
Farben gemäss Standard-Farbpalette.  
Eingebohrt die notwendigen Löcher für Band- und Schloss-  
befestigungen.  
  
Boden und Deckel:  
  
Aus Kunststoff, gepresst, grau. So ausgebildet, dass  
unten ein Belüftungsschlitz von Schrankbreite x 25 mm  
entsteht. Obere Belüftung mit Schlitzen 45 x 6 mm. Bo-  
den mit Schuhauflagerrippen, schräg gestellt mit ca.  
5% Neigung für Wasserablauf.  
  
Trennwände und Rückwände:  
  
Aus Alublech, rückseitig mit Radius von ca. 30 mm gebogen  
(einfachere Reinigung durch Wegfall der Ecken).  
  
Türbänder:  
  
Aus Al Mg Si Legierung, pressblank, mit 90° Begrenz-  
ung. Edelstahldrehachse, Nylongleitflächen, kein Schmie-  
ren, kein Korrodieren.  
  
Türpuffer und Schliessblech:  
  
Aus korrosionsbeständiger Al Mg Si Legierung press-  
blank, mit fest eingeklemmtem Kunststoff-Hohlprofil als  
Anschlagfläche, nicht vorstehend, im Schrankprofil inte-  
griert.  
  
Hutablage-, Kleider- und Bügelhaken:  
  
Pro Abteil ein Bügelhaken für die Aufnahme der Kleider-  
bügel, sowie ein Kleiderhaken, beide aus Leichtmetall,  
befestigt an horizontal montiertem, farblos eloxierten  
Rohr. Hutablage bestehend aus zwei horizontal mon-  
tierten Rohren.  
In Halbschränken und 3-stöckigen Schränken entfällt die  
Hutablage. Kleider- und Bügeldoppelhaken aus Leicht-  
metall.  
  
Diebstahlsicherung:  
  
Spezial-Schlossunterbau mit vorstehendem Lappen, der  
in das vertikale Schrankprofil eingreift. Dies verhindert das  
Aufdrücken des Schlossriegels.  
  
Seitenwandverkleidung der Schränke:  
  
Schrankseitenwände, die sichtbar sind, werden  
mit einer Scheibe Sicherheitsglas, 10 mm stark,  
einseitig farbig emailliert, verkleidet.  
Die Farbe entspricht der Türfarbe.

Schrankhöhen 150, 170, 180, 195 cm  
Tiefe 50 cm  
Breite 25, 30, 40 cm  
  
Sockel mit oberem Glattstrich bauseits  
  
Alle Schränke vorgerichtet für bauseitiges Ticket- oder  
Pfandschloss von Scheidt + Bachmann oder Schulte-  
Schlagbaum.  
  
Konstruktionsteile:  
  
Sämtliche Verbindungselemente und Schrank-  
körper in Aluminium (DIN 1725) sind 100%  
korrosionsbeständig und umweltfreundlich.  
100%-ige Recyclingmöglichkeit.  
  
Emailliertes Sicherheitsglas:  
  
Emailfarben Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige  
Recyclingmöglichkeit.